**Rigi: Hochfluhplatten**

**3. September 2017**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tourenleiter** | Urs Rast  055 612 19 83 / 079 742 81 22  [rastu@bluewin.ch](mailto:rastu@bluewin.ch) |
| **Route** | Klettern in Brügglerkalk hoch am Rigi und dann noch die herrliche Aussicht auf den Vierwaldstättersee. Wenn das nicht verlockend tönt ☺.  Wir fahren mit den Autos nach Lauerz und von da zum Rohrboden. Von da geht es in ca. 1.5 Stunden zum Einstieg. Dabei überwinden wir noch eine Steilstufe mit Eisenbügeln. Da kann auch gesichert werden.  Je nach Vorliebe klettern wir auf verschiedenen Routen durch die herrlichen Kalkplatten. Es besteht dann auch die Möglichkeit, dass wir zur Hochflue aufsteigen und dann direkt zum Auto zurückwandern. |
| **Schwierigkeit** | Ab dem vierten Schwierigkeitsgrad (4b)  Sicherungs – und Abseiltechnik muss selbständig beherrscht werden.  Ruft mich einfach an, falls Du unsicher bist, ob es für Dich passt. |
| **Führerliteratur**  **Karte** | Zentralschweizer Voralpen Nordost  1151: Rigi  Berichte im Internet: <http://www.hikr.org/dir/Rigi_Hochflue_Hochflueplatten_30066/> |
| **Teilnehmerzahl** | 8 Teilnehmer  Damit wir die Tour durchführen können, benötigen wir genügend Vorsteiger. |
| **Ausrüstung** | siehe Ausrüstungsliste unter www.sac-toedi.ch  **Helm! Doppelseile,** Klettergurt, Schraubkarabiner, Kletterfinken, Schlingen, Express, Prusik-Reepschnur, Keile und Friends, leichte Bergschuhe für Zustieg |
| **Treffpunkt** | 7:00 Bahnhof Ziegelbrücke |
| **Anmeldung** | mit vollständiger Adresse inkl. Telefonnummer, Notnummer und Angabe über GA/Halbtax/**Auto**  bis 28. August  **Unbedingt angeben, wer ein Seil und Express mitbringt und wer vorsteigen kann.** |
| **Auskunft** | 2. September ab 19:00 beim Leiter |
| **Versicherung** | Ist Sache jedes einzelnen Teilnehmers! Siehe auch Tourenreglement unter [www.sac-toedi.ch](http://www.sac-toedi.ch) > Downloads > Reglemente abrufbar. |
| **Bemerkungen** | Das Touren- und Kursreglement gilt für das gesamte Tourenwesen der Sektion Tödi. |

